# ip dhcp-relay agent-option remote-id

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPリレー

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ip dhcp-relay agent-option remote-id REMOTEID`

`(config-if)# no ip dhcp-relay agent-option remote-id`

## コマンド説明

対象インターフェース上で動作するDHCP リレーエージェントにおいて、リレーエージェント情報オプション（オプションコード82）のRemote-ID サブオプションとして文字列を付加する。
no 形式で実行した場合は、Remote-ID サブオプションをデフォルトに戻す。

## パラメーター

`REMOTEID`
  63 文字以内の文字列（英数字、ハイフン（"-"）、アンダースコア（"_"）、シャープ（"#"））で指定する。大文字小文字は区別される。デフォルトは本製品のMACアドレス。

## 使用例

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# interface vlan1
    awplus(config-if)# ip dhcp-relay agent-option remote-id myid

## コマンドツリー

## 関連コマンド