# cisco-metric-behavior

モード
  RIPngモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（RIPng）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] cisco-metric-behavior {enable|disable}`

## コマンド説明

RIPngルーティングメトリックの更新をCisco社製品と同じ動作に設定する。
no形式で実行した場合は、本機能を無効に設定する。
初期設定は無効。

## パラメーター

`enable`
  Cisco社製品と同じ動作でのRIPngルーティングメトリックの更新を有効にする
`disable`
  Cisco社製品と同じ動作でのRIPngルーティングメトリックの更新を無効にする

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

## コマンドツリー