# ip pim accept-register list

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip pim accept-register list {LISTNUM|LISTNAME}`

`(config)# no ip pim accept-register`

## コマンド説明

（PIM-SM）ランデブーポイント（RP）において、Registerメッセージをフィルタリングするよう設定する。
no形式で実行した場合は、Registerメッセージのフィルタリング設定を削除する。
初期設定では、Registerメッセージのフィルタリングは行わない。
フィルタリングは、Registerメッセージにカプセル化されたオリジナルのマルチキャストパケット（マルチキャスト送信者が送出したパケット）の始点IPアドレスに基づいてのみ行われる。すなわち、拡張IPアクセスリストの各エントリーでは、SRCIPにマルチキャスト送信者のIPアドレスを指定する。DSTIPは無視されるので何を指定してもよいが、わかりやすさのためanyを指定することを推奨する。DSTIPにマルチキャストグループアドレスを指定しても、グループによるフィルタリングは行われないので注意すること。アクションがpermitであれば該当するRegisterメッセージを受け入れ、denyならば破棄する。

## パラメーター

`LISTNUM|LISTNAME`
  拡張IPアクセスリスト。SRCIPにマルチキャスト送信者のIPアドレスを指定し、該当送信者からのマルチキャストパケットを含むRegisterメッセージを受け入れるならpermit、拒否するならdenyアクションを指定すること。なお、DSTIPは無視されるので何を指定してもよい
  `LISTNUM := {<100-199>|<2000-2699>}`
    拡張IPアクセスリスト番号
  `LISTNAME`
    拡張IPアクセスリスト名

## 使用例

ランデブーポイント（RP）において、送信者172.16.10.100からのマルチキャストパケットを含むRegisterメッセージを拒否するよう設定する。

    awplus(config)# access-list 100 deny ip host 172.16.10.100 any
    awplus(config)# access-list 100 permit ip any any
    awplus(config)# ip pim accept-register list 100

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド