# epsr priority

モード
  EPSRモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

## 構文

コマンド構文

`(config-epsr)# epsr NAME priority <0-127>`

## コマンド説明

EPSRドメインのプライオリティーを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は0。

## パラメーター

`NAME`
  EPSRドメイン名。epsr mode masterコマンドかepsr mode transitコマンドで定義済みのEPSRドメイン名を指定すること
`<0-127>`
  EPSRドメインのプライオリティー。大きいほど優先度が高くなる。プライオリティーが0に設定されたマスターノードでは、スーパーループプリベンションは機能しない。初期値は0

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめEPSRサービスを有効にしておくこと（service epsrコマンド）。

## コマンドツリー