# capability restart

モード
  OSPFモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# capability restart {graceful|signaling}`

`(config-router)# no capability restart`

## コマンド説明

OSPFグレースフルリスタート機能またはシグナリングリスタート機能のサポートを有効にする。
no形式で実行した場合はグレースフルリスタート機能およびシグナリングリスタート機能のサポートを無効にする。
初期設定ではグレースフルリスタート機能のサポートが有効。

## パラメーター

`graceful`
  グレースフルリスタート機能を有効化する。初期設定
`signaling`
  シグナリングリスタート機能を有効化する

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド