# show ip pim sparse-mode event-queue

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`# show ip pim sparse-mode event-queue`

## コマンド説明

（PIM-SM）PIM-SM内部イベントキューの現在長、およびPIM-SMプロセスが1回に処理可能な内部イベント数の上限値を表示する。

## 使用例

    awplus# show ip pim sparse-mode event-queue
    Multicast Event Queue Information

    Message Queue Length: 0
    Message Queue Batch Size: 1000

表 1
Message Queue Length | PIM-SM内部イベントキューの現在長
Message Queue Batch Size | PIM-SMプロセスが1回に処理可能な内部イベント数の上限値

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

## 関連コマンド