# ip msdp keep-alive

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / MSDP

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip msdp keep-alive <10-60>`

`(config)# no ip msdp keep-alive`

## コマンド説明

MSDPピアにおけるKEEPALIVEメッセージの送信間隔を設定する。
各MSDPピアにip msdp peer hold-timeコマンドで設定されている、MSDPピア接続が切断されるまでの時間よりも小さい値を設定する必要がある。
ip msdp peer keep-aliveコマンドで個々のMSDPピアに送信間隔を設定した場合、本コマンドで設定した送信間隔は上書きされる。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<10-60>`
  MSDPピアにおけるKEEPALIVEメッセージの送信間隔。単位は秒。初期値は60

## コマンドツリー

## 関連コマンド