# ipv6 nd reachable-time

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / 近隣探索

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 nd reachable-time {0|<1000-3600000>}`

`(config-if)# no ipv6 nd reachable-time`

## コマンド説明

対象IPv6インターフェースからルーター通知（RA）パケットを送信するとき、RAパケットのReachable Timeフィールドに設定する値（AdvReachableTime）を設定する。
no形式で実行した場合は、RAパケットのReachable Timeフィールドに設定する値を初期値に戻す。
初期値は0ミリ秒（未指定）。

## パラメーター

`{0|<1000-3600000>}`
  RAパケットのReachable Timeフィールドに設定する値（AdvReachableTime）（ミリ秒）。初期値は0（未指定）

## コマンドツリー

## 関連コマンド