# sflow polling-interval

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  運用・管理 / sFlow

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# sflow polling-interval <1-16777215>`

`(config-if)# no sflow polling-interval`

## コマンド説明

対象インターフェースにおけるsFlowカウンターのポーリング間隔を設定する。
no形式で実行した場合はポーリングを無効に設定する。
初期設定は無効。

## パラメーター

`<1-16777215>`
  ポーリング間隔（秒）

## 使用例

    awplus(config-if)# sflow polling-interval 60

## 注意・補足事項

sFlowエージェントの設定はスイッチポートに対してのみ可能で、トランクグループ（スタティックチャンネルグループ、LACPチャンネルグループとも）やVLANインターフェースには設定できない。トランクグループやVLANインターフェースに対してsFlowの設定を行う場合は、所属スイッチポートに設定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド