# ipv6 pim hello-holdtime

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# ipv6 pim hello-holdtime <1-65535>`

`(config-if)# no ipv6 pim hello-holdtime`

## コマンド説明

（PIM-SMv6）対象インターフェースで受信したHelloメッセージの保持時間（Hello Holdtime）を変更する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
本コマンドでHello Holdtimeを明示的に設定していない場合、Hello HoldtimeはHello Period×3.5に設定される（Hello Periodはipv6 pim hello-intervalコマンドで変更可能）。また、ipv6 pim hello-intervalコマンドでHello Periodを変更した結果、Hello HoldtimeがHello Periodよりも小さくなった場合も、同じようにHello Holdtimeが自動変更される。

## パラメーター

`<1-65535>`
  受信したHelloメッセージの保持時間（Hello Holdtime）。単位は秒。Hello Period（ipv6 pim hello-intervalコマンド）よりも小さい値は指定できない。未設定時はHello Period×3.5に設定される。Hello Periodの初期値は30なので、Hello Holdtimeの初期値は30×3.5で105となる

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド