# server

モード
  RADIUSプロキシー・サーバーグループモード
カテゴリー
  運用・管理 / RADIUSプロキシー

## 構文

コマンド構文

`(config-radproxy-gr)# [no] server A.B.C.D [auth-port <0-65535>] [acct-port <0-65535>]`

## コマンド説明

対象RADIUSサーバーグループにRADIUSサーバーを追加する。
no形式で実行した場合はRADIUSサーバーグループからRADIUSサーバーを削除する。
本コマンドで指定するRADIUSサーバーは、あらかじめRADIUSプロキシーモードのserverコマンドで登録済みのものでなくてはならない。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  RADIUSサーバーのIPアドレス
`auth-port <0-65535>`
  RADIUSサーバーの認証用UDPポート番号。serverコマンド（RADIUSプロキシーモード）の同名パラメーターで指定したのと同じ値を指定すること
`acct-port <0-65535>`
  RADIUSサーバーのアカウンティング用UDPポート番号。serverコマンド（RADIUSプロキシーモード）の同名パラメーターで指定したのと同じ値を指定すること

## コマンドツリー

## 関連コマンド