# service dhcp-relay

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IP付加機能 / DHCPリレー

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] service dhcp-relay`

## コマンド説明

DHCPリレーエージェントを有効にする。
no形式で実行した場合は、DHCPリレーエージェントを無効にする。
初期設定は有効。

## 使用例

DHCPリレーエージェントを有効にする。

    awplus(config)# service dhcp-relay

DHCPリレーエージェントを無効にする。

    awplus(config)# no service dhcp-relay

## 注意・補足事項

本コマンドでリレーエージェントを有効にしても、インターフェースモードのip dhcp-relay server-addressコマンドで転送先のIPアドレスを設定するまで、DHCPパケットの転送は行われない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド