# overflow database external

モード
  OSPFモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（OSPF）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# overflow database external <0-2147483647> <0-65535>`

`(config-router)# no overflow database external`

## コマンド説明

OSPFプロセスが扱うことのできるAS外部LSAの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は最大数の設定を削除する（無制限に戻す）。

## パラメーター

`<0-2147483647>`
  OSPFプロセスが取り扱えるAS外部LSAの最大数
`<0-65535>`
  AS外部LSAの数が最大数を超えたときに、オーバーフロー状態から自動回復するまでの待機時間（秒）。0を指定した場合は自動回復しない

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド