# platform port-tx-recovery

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] platform port-tx-recovery`

## コマンド説明

10M/100M利用のポートにおいてデュプレックスモードがHalfとなり、Late collisionが継続して発生した場合、このポートの異常を検出し異常を自動で回復する機能をスイッチチップの設定において有効にする。
no形式で実行した場合は本設定を無効にする。
初期設定は無効。

## 注意・補足事項

本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド