# ip msdp hold-time

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / MSDP

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip msdp hold-time <15-75>`

`(config)# no ip msdp hold-time`

## コマンド説明

MSDPピアにおいて、最後にMSDPメッセージを受信してからMSDPピア接続が切断されるまでの時間を設定する。
各MSDPピアにip msdp peer keep-aliveコマンドで設定されているKEEPALIVEメッセージの送信間隔よりもよりも大きい値を設定する必要がある。
ip msdp peer hold-timeコマンドで個々のMSDPピアにMSDPピア接続が切断されるまでの時間を設定した場合、本コマンドで設定した値は上書きされる。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<15-75>`
  最後にMSDPメッセージを受信してからMSDPピア接続が切断されるまでの時間。単位は秒。初期値は75

## コマンドツリー

## 関連コマンド