# ip msdp mesh-group member

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / MSDP

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip msdp mesh-group GROUPNAME member A.B.C.D`

## コマンド説明

指定したMSDPピアをMSDPメッシュグループのメンバーとして登録する。
no形式で実行した場合は、MSDPメッシュグループからMSDPピアを削除する。

## パラメーター

`GROUPNAME`
  MSDPメッシュグループ名
`A.B.C.D`
  MSDPピアのIPv4アドレス

## 使用例

MSDPピア192.168.1.3をMSDPメッシュグループ「group」のメンバーとして登録する。

    awplus(config)# ip msdp mesh-group group member 192.168.1.3

## コマンドツリー

## 関連コマンド