# ip pim dense-mode

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ip pim dense-mode [passive]`

## コマンド説明

（PIM-DM）対象インターフェースでPIM-DMを有効にする。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、対象インターフェースでPIM-DMを無効にする。
no形式でオプションを指定した場合は、該当オプションだけを無効にする。
なお、PIM-DMを使用するためには、ip multicast-routingコマンドでマルチキャストルーティング機能を有効化しておく必要がある。また、インターフェースでPIM-DMを有効化または無効化するときは、IGMP Querier機能も同時に有効化・無効化すること（ip igmpコマンド）。

## パラメーター

`passive`
  対象インターフェースをPIM-DMのパッシブインターフェースに設定する。パッシブインターフェースではマルチキャストパケットの転送は行うが、PIMパケットは送受信しない

## 使用例

vlan10、vlan20の両インターフェースでPIM-DMによるマルチキャストルーティングを有効化する。PIM-DMの設定時には、IGMP Querierの設定もペアで行うこと。

    awplus(config)# interface vlan10,vlan20
    awplus(config-if)# ip pim dense-mode
    awplus(config-if)# ip igmp

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPDMサービスを有効にしておくこと（service pdmコマンド）。
インターフェースでPIM-DMを有効化または無効化するときは、必ずIGMP Querier機能も同時に有効化・無効化すること（ip igmpコマンド）。
PIM-DM使用時は、IGMP Snoopingを無効にしないこと。

## コマンドツリー

## 関連コマンド