# platform load-balancing

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

## 構文

コマンド構文

`(config)# platform load-balancing {src-dst-mac | src-dst-ip}`

`(config)# no platform load-balancing`

## コマンド説明

リンクアグリゲーションの送出ポート決定アルゴリズムにおいて、指定した種類のヘッダー情報を使うよう設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定では、L2とL3のヘッダー情報を使用して送出ポートを決定する。

## パラメーター

`src-dst-mac`
  L2ヘッダー情報（送信元・宛先MACアドレス）
`src-dst-ip`
  L2ヘッダー情報（送信元・宛先MACアドレス）とL3ヘッダー情報（始点・終点IPアドレス）を使う

## 注意・補足事項

ルーティング後トランクグループから送信されるIPパケットの送出ポートは、本コマンドの設定とは関係なく、L3ヘッダー情報にのみ基づいて決定される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド