# backpressure

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# backpressure {on|off}`

`(config-if)# no backpressure`

## コマンド説明

対象スイッチポートでバックプレッシャーを有効または無効にする。
no形式で実行した場合はバックプレッシャーを無効にする。
初期設定は無効。

## パラメーター

`on|off`
  バックプレッシャーを有効にするときはon、無効にするときはoffを指定する

## 使用例

スイッチポート1.0.1～1.0.12でバックプレッシャーを有効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.12
    awplus(config-if)# backpressure on

スイッチポート1.0.1～1.0.12でバックプレッシャーを無効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.12
    awplus(config-if)# backpressure off

または、no形式を使って次のようにしても同じ。

    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.12
    awplus(config-if)# no backpressure

## 注意・補足事項

52ポート版（AT-GS970EMX/52）、およびVCS構成時は、本コマンドはサポート対象外。

## コマンドツリー