# show ip pim sparse-mode nexthop

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / PIM

## 構文

コマンド構文

`> show ip pim sparse-mode nexthop`

## コマンド説明

（PIM-SM）マルチキャスト送信者への経路情報（リバースパス情報）を表示する。

## 使用例

    awplus> show ip pim sparse-mode nexthop
    Flags: N = New, R = RP, S = Source, U = Unreachable
    Destination     Type  Nexthop   Nexthop         Nexthop  Nexthop Metric Pref  Re
    fcnt
                            Num     Addr            Ifindex  Name

    ________________________________________________________________________________
    ____
    192.168.10.2    ..S.  1         0.0.0.0         7                0      0     2

    192.168.20.2    ..S.  1         0.0.0.0         8                0      0     2

    192.168.40.1    .R..  1         192.168.30.254  9                2      120   5

表 1
Destination | マルチキャスト送信者、または、ランデブーポイント（RP）のIPアドレス。以下、本アドレスの経路情報が表示される
Type | 経路エントリーの属性フラグ。フラグにはN（新規）、R（ランデブーポイント）、S（マルチキャスト送信者）、U（到達不能）がある
Nexthop Num | ネクストホップの数
Nexthop Addr | ネクストホップアドレス。送信者やRPがインターフェース直下に存在する場合は0.0.0.0と表示される
Nexthop IfIndex | ネクストホップインターフェースのインデックス番号（show interfaceコマンドのindex欄で確認可能）
Metric | メトリック
Pref | 管理距離（経路選択時の優先度）
Refcnt | 未サポート

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

## 関連コマンド