# epsr flush-type

モード
  EPSRモード
カテゴリー
  L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

## 構文

コマンド構文

`(config-epsr)# epsr NAME flush-type {vlan|interface}`

## コマンド説明

EPSRドメインでトポロジーチェンジが発生したときに、フォワーディングデータベース（FDB）の更新処理（エントリー削除）を、VLAN単位、ポート単位のどちらで行うか指定する。
初期設定はvlan（VLAN単位）。
本設定をinterface（ポート単位）に切り替えることで、トポロジーチェンジ発生にともなうFDB更新処理の負荷を軽減することができる。

## パラメーター

`NAME`
  EPSRドメイン名。epsr mode masterコマンドかepsr mode transitコマンドで定義済みのEPSRドメイン名を指定すること
`vlan`
  フォワーディングデータベースのエントリーを所属vlanごとに削除する。初期設定
`interface`
  フォワーディングデータベースのエントリーをポートごとに一括で削除する

## コマンドツリー

## 関連コマンド