# reload rolling

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# reload rolling`

## コマンド説明

VCSグループ全体を再起動する。再起動する際、マスターから再起動を行い、ついで、新マスターの再起動を行う（VCSホットソフトウェアアップグレード）。reboot rollingコマンドと同じ。

## 使用例

本コマンドを実行すると、本当に再起動してよいか確認してくるので、再起動してよいなら「y」を入力して「Enter」キーを押す。再起動をキャンセルするときは「n」を入力すればよい。

    awplus# reload rolling
    The stack master will reboot immediately and boot up with the configuration file settings.
    The remaining stack members will then reboot once the master has finished re-configuring.
    Continue the rolling reboot of the stack? (y/n): y ↓

## 注意・補足事項

本コマンドはメジャーバージョンアップには使えない。
ダイナミックルーティングを使用している環境で本コマンドを実行すると、経路情報の再取得が必要になるため、再起動中にトラフィック転送が一時停止する場合がある。

## 関連コマンド