# mac address-table notification mac-change interval

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config)# mac address-table notification mac-change interval <0-2147483647>`

`(config)# no mac address-table notification mac-change`

## コマンド説明

MACアドレス変更通知の間隔を設定する。
no形式で実行すると初期値に戻る。
初期設定では1に設定されている。
本コマンドを設定する前にmac address-table notification mac-changeコマンドでMACアドレス変更通知の履歴テーブルを有効にする必要がある。

## パラメーター

`interval <0-2147483647>`
  MACアドレス変更通知の間隔を0-2147483647の範囲で指定する

## コマンドツリー

## 関連コマンド