# remark new-cos

モード
  ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-pmap-c)# remark new-cos <0-7> [internal|external|both] [new-cpu-queue <0-7>]`

`(config-pmap-c)# no remark new-cos [internal|external|both]`

## コマンド説明

対象トラフィッククラスに分類されたパケットの外部CoS値（送信時CoS値）、内部CoS値（送信キュー決定に使うCoS値）、CPU宛ての送信キューを指定した値に書き換える。
no形式で実行した場合はCoS値書き換えの設定を削除する。

## パラメーター

`<0-7>`
  書き換え後のCoS値
`internal`
  内部CoS値だけを書き換える。この場合、本コマンドで指定したCoS値は送信キューの選択時（cos-queueマップの参照時）にだけ使われ、パケットのCoS値（外部CoS値）は変更されない
`external`
  外部CoS値だけを書き換える。この場合、送信パケットのCoSフィールドには本コマンドで指定したCoS値がセットされるが、送信キューの選択時（cos-queueマップの参照時）には元のCoS値が使用される
`both`
  内部CoS値、外部CoS値の両方を指定した値に書き換える。省略時はbothと見なされる
`new-cpu-queue <0-7>`
  CPU宛ての送信キュー。対象トラフィッククラスに分類されたパケットが本製品のCPU宛てだった場合、該当パケットのCPU宛て送信キューを指定した値に書き換える。本パラメーター省略時は0が設定される。また、externalを指定している場合は指定できない

## コマンドツリー

## 関連コマンド