# limited-reach-mode

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# limited-reach-mode`

`(config-if)# no limited-reach-mode`

## コマンド説明

AT-SP10TMで2.5Gbps/5Gbps時、10メートル以下のケーブルを使用している場合に、高トラフィックレートでのパケットロスの発生を防ぐ。
no形式で実行した場合、無効にする。
初期設定は無効。

## 注意・補足事項

本コマンドは現在、AT-SP10TMでのみサポート。
10メートルよりも長いケーブルを使用している場合に本設定を有効にすると、パケットロス、リンクダウン、リンクしない、などの事象が発生する可能性がある。10メートルよりも長いケーブルを使用する場合は、本設定を無効にすること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド