# ipv6 mld snooping

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 mld snooping`

## コマンド説明

対象VLANインターフェースでMLD Snoopingを有効にする。
no形式で実行した場合はMLD Snoopingを無効にする。
初期設定は有効。
MLD Snoopingを使うには、ipv6 mld snoopingコマンドによる全体設定と、本コマンドによるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっている必要がある。

## 注意・補足事項

MLD Snooping機能は、システム起動後に作成された最初の63 VLANでのみ使用可能。詳しくは解説編の注意事項を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド