# show mac address-table

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / フォワーディングデータベース

## 構文

コマンド構文

`> show mac address-table`

## コマンド説明

フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）の内容を表示する。

## 使用例

    awplus> show mac address-table
    VLAN port             mac            fwd
    1    port1.0.1    0001.0001.0001   forward   static
    1    port1.0.1    0009.4138.0280   forward   dynamic
    1    port1.0.1    0009.414c.a1c0   forward   dynamic
    1    port1.0.1    0021.9bfc.4508   forward   dynamic
    1    port1.0.1    0023.329b.0a96   forward   dynamic
    1    port1.0.1    0024.e808.aca5   forward   dynamic
    1    port1.0.1    0080.87eb.a74c   forward   dynamic
    1    CPU          eccd.6d20.c0a3   forward   static

表 1
VLAN | VLAN ID
port | ポート番号。アクションがdiscardの場合、DROPと表示される
mac | MACアドレス
fwd | エントリーのアクション（forward、discard）と種類（dynamic、static）

## 注意・補足事項

本コマンドでは、本製品が内部的に使用するVLAN上のMACアドレスも表示される。

## 関連コマンド