# remark-map

モード
  ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-pmap-c)# [no] remark-map [bandwidth-class {green|yellow|red}] to {new-dscp <0-63> & new-bandwidth-class {green|yellow|red}}`

## コマンド説明

リマーキング時に参照されるremarkマップのエントリーを変更する。
no形式で実行した場合は、remarkマップのエントリーを初期値に戻す。
remarkマップは、リマーキング時に使用するDSCP値と帯域クラスの書き換え表。リマーキング前の帯域クラス（Green、Yellow、Red）をキーとして、書き換え後のDSCP値と帯域クラスを調べるために使う。
remarkマップを使用してリマーキングを行うためには、トラフィッククラスにポリサーを適用し、帯域クラス分類後のアクションとしてリマーキング（remark-transmit）を指定する必要がある。

## パラメーター

`bandwidth-class {green|yellow|red}`
  検索インデックスとしての帯域クラス。省略時はすべての帯域クラスが対象となる
`new-dscp <0-63>`
  対象パケットに割り当てる新しいDSCP値。初期値はなし（DSCP値を変更しない、の意味）
`new-bandwidth-class {green|yellow|red}`
  対象パケットに割り当てる帯域クラス。初期値はなし（帯域クラスを変更しない、の意味）

## 使用例

帯域クラスが「yellow」のパケットにはDSCP値「1」をセットするようremarkマップを設定する。

    awplus(config-pmap-c)# remark-map bandwidth-class yellow to new-dscp 1

remarkマップを初期設定（すべてのエントリーが未指定。すなわち書き換えを行わない設定）に戻す。

    awplus(config-pmap-c)# no remark-map to new-bandwidth-class new-dscp

## コマンドツリー

## 関連コマンド