# show interface switchport

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`> show interface switchport [vlan translation [interface IFNAME]]`

## コマンド説明

スイッチポートのVLAN関連情報を表示する。

## パラメーター

`vlan translation [interface IFNAME]`
  VLANトランスレーションの設定だけを表示する。IFNAMEでスイッチポートを指定した場合は該当ポートのみ、省略時はすべてのポートが表示対象となる

## 使用例

    awplus> show interface switchport
     Interface name         : port1.0.1
     Switchport mode        : access
     Ingress filter          : enable
     Acceptable frame types  : all
     Default Vlan            : 10
     Configured Vlans         :    10
     Translated Vlans 	     :
     Translated Default	     : accept

     Interface name         : port1.0.2
     Switchport mode        : access
     Ingress filter          : enable
     Acceptable frame types  : all
     Default Vlan            : 10
     Configured Vlans         :    10
     Translated Vlans 	     :
     Translated Default	     : accept

     Interface name         : port1.0.3
     Switchport mode        : trunk
     Ingress filter          : enable
     Acceptable frame types  : all
     Default Vlan            : 1
     Configured Vlans         :     1   10   20   30
     Translated Vlans 	     : 10(100) 20(200)
     Translated Default	     : drop

     Interface name         : port1.0.4
     Switchport mode        : trunk
     Ingress filter          : enable
     Acceptable frame types  : vlan-tagged only
     Default Vlan            : None
     Configured Vlans         :    10   20   30
     Translated Vlans 	     :
     Translated Default	     : accept

表 1
Interface name | スイッチポートのインターフェース名
Switchport mode | VLANタグ設定。access（タグなし）、trunk（タグ付き）のいずれか
Ingress filter | イングレスフィルタリングの有効・無効
Acceptable frame types | 受信可能なフレームタイプ。all（VLANタグの有無にかかわらずすべてのフレームを受信）、vlan-tagged only（VLANタグの付いたフレームのみ受信）のいずれか。タグ付きフレームのみ受信するよう設定されている（ネイティブVLANなしに設定されている）タグ付きポート（トランクポート）はvlan-tagged onlyになる。それ以外のポートはall
Default Vlan | 該当スイッチポート本来のタグなしVLAN（PVID = Port VLAN ID）。タグなしポートの場合は、switchport access vlanコマンドで指定したVLAN。タグ付きポートの場合は、switchport trunk native vlanコマンドで指定したネイティブVLAN。いずれも未指定時はvlan1となる。タグ付きポートにおいて、タグ付きパケットのみ受信するよう設定されている場合（ネイティブVLANなしに設定されている場合）はNoneと表示される
Configured Vlans | 該当スイッチポートが所属しているVLANの一覧
Translated Vlans | 該当スイッチポートに設定されているVLANトランスレーションエントリーの一覧を「内部VID（外部VID）」の組として表示
Translated Default | VLANトランスレーションエントリーの外部VIDにマッチしないパケットの扱い。accept（受信）またはdrop（破棄）

    awplus> show interface switchport vlan translation interface port1.0.1
    Interface: port1.0.1
    VLAN on Wire    VLAN
    -------------   ---------------
      1649             100
      default	   drop

表 2
Interface | スイッチポートのインターフェース名
VLAN on Wire | VLANトランスレーションエントリーの外部VID
VLAN | VLANトランスレーションエントリーの内部VID
default | VLANトランスレーションエントリーの外部VIDにマッチしないパケットの扱い。accept（受信）またはdrop（破棄）

## 関連コマンド