# stackport

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] stackport`

## コマンド説明

対象スイッチポートをスタックポートとして設定する。
no形式で実行した場合は通常のポートに戻す。

## 注意・補足事項

stackportコマンドによる設定は、設定を保存し、機器を再起動するまで有効になりません。
デフォルトではスタックポートが設定されていないため、必ずスタックポートを設定してください。
スタックポートはSFP/SFP+スロット×2ポートもしくは10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tポート×2ポートで構成してください。
SFP/SFP+スロットを使用する場合は同一のスタックモジュールを使用してください。
AT-x240-52GTXm、AT-x240-52GHXmのSFP/SFP+スロットでスタックポートを構成する場合、ポート49とポート50の組み合わせ、またはポート51とポート52の組み合わせで使用してください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド