# IPv6 / 一般設定

本製品をIPv6ホストとして動作させるための基本設定について説明します。
Note

ジャンボフレームはルーティングできませんので、L2環境でのみご使用ください。

## 基本設定

### IPv6ホスト

IPv6ネットワーク上でSNMP、Telnet、SSHなどを用いた本製品の管理を行いたいときは、本製品にIPv6アドレスを割り当て、IPv6ホストとしての動作を有効にする必要があります。以下、そのための基本設定について説明します。
Note

本製品のIPv6ホスト機能はつねに有効なため、インターフェースにIPv6アドレスを設定するだけでIPv6ホストとしての動作が可能です。

1. インターフェースにIPv6アドレス（グローバルユニキャストアドレス）を設定します。これには、インターフェースモードのipv6 addressコマンドを使います。

       awplus(config)# interface vlan1
       awplus(config-if)# ipv6 address 2001:db8:3c:10::1/64
       awplus(config-if)# no ipv6 nd accept-ra-pinfo
       awplus(config-if)# exit

   Note

   ipv6 addressコマンドでインターフェースにグローバルなIPv6アドレスを設定すると、EUI-64形式のリンクローカルアドレスも自動的に設定されます。

   Note

   ipv6 nd accept-ra-pinfoコマンドを no形式で実行しているのは、ipv6 addressコマンドを実行すると自動的に有効になるSLAAC（ステートレスアドレス自動設定）を無効にするためです。

設定は以上です。
本製品に直結されていないサブネットと通信したいときは経路の設定が必要です。スタティック経路はipv6 routeコマンドで設定します。直結のサブネットしかない場合、および、本製品をリンクローカルアドレスだけで運用する場合、経路設定は不要です。
たとえば、デフォルト経路を設定するには次のようにします。

    awplus(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:3c:10::10

Note

「::/0」は「0:0:0:0:0:0:0:0/0」の省略形でデフォルト経路を表します。

インターフェースに割り当てられたIPv6アドレスの情報はshow ipv6 interfaceコマンドで確認します。
IPv6の経路情報はshow ipv6 route databaseコマンド、show ipv6 routeコマンドで確認します。