# power-inline ieee-std

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / Power over Ethernet

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# power-inline ieee-std {at|prebt}`

`(config-if)# no power-inline ieee-std`

## コマンド説明

対象PoEスイッチポートの対応PoE規格を変更する。
no形式で実行した場合は初期状態に戻る。
初期状態は未設定で、この場合はIEEE 802.3btの動作となる。

## パラメーター

`at`
  IEEE 802.3at、すなわちタイプ1およびタイプ2（クラス0〜4）に対応するよう設定する
`prebt`
  IEEE 802.3atデバイスを2台同時に接続できる特別なモードに設定する。本モードはIEEE 802.3btのデュアルシグネチャーモードに類似した実装となる

## 注意・補足事項

本コマンドはAT-x240-52GHXmでは使用できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド