# バーチャルシャーシスタック（VCS） / 導入

VCSの設定/運用方法について、各機器に対する初期設定、各機器の接続、VCSグループの起動、VCSグループとしての設定から運用開始まで、順を追って説明します。

## 本バージョンにおけるVCSの仕様

ファームウェアバージョン5.5.6-0.2におけるVCSの仕様は以下のとおりです。VCSの設定は、以下の各項目を念頭に置きながら進めてください。

### 基本仕様

- スタック台数（VCSグループあたり）
  2台 （マスター 1台、スレーブ 1台）
- スタックポート数（メンバーあたり）
  2ポート
  Note

  AT-x240-52GTXm、AT-x240-52GHXmのSFP/SFP+スロットでスタックポートを構成する場合、ポート49とポート50の組み合わせ、またはポート51とポート52の組み合わせで使用してください。

- 同一VCSグループを構成可能なスタックメンバー（機器）の組み合わせ
  x240シリーズ同士で構成します。
- スタック接続に使用できるポート、モジュール、ケーブル
  - 本体カッパーポート（10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tポート）
  - AT-StackXS/1.0（カッパースタックモジュール。モジュール2個とケーブル1本の一体型です）
  - AT-SP10SR（ファイバーSFP+モジュール）
  - AT-SP10LRa/I（ファイバーSFP+モジュール）
  - AT-SP10ER40a/I（ファイバーSFP+モジュール）
  - AT-SP10ZR80/I（ファイバーSFP+モジュール）
  - AT-SP10BD10/I-12・13（ファイバーSFP+モジュール）
  - AT-SP10BD20-12・13（ファイバーSFP+モジュール）
  - AT-SP10BD40/I-12・13（ファイバーSFP+モジュール）
  - AT-SP10TW1（SFP+ダイレクトアタッチケーブル。モジュール2個とケーブル1本の一体型です）
  - AT-SP10TW3（SFP+ダイレクトアタッチケーブル。モジュール2個とケーブル1本の一体型です）
  - AT-SP10TW7（SFP+ダイレクトアタッチケーブル。モジュール2個とケーブル1本の一体型です）※AT-x240-10GHXm、AT-x240-10GTXmのみ
- レジリエンシーリンク
  - カッパーポート、カッパーモジュール、ダイレクトアタッチケーブル使用時は必須（使用しない構成はサポート対象外）
  - ファイバーモジュール使用時は任意
  レジリエンシーリンクとして使用可能なポート
  - スイッチポート

Note

- VCS機能はデフォルト無効です。スタックメンバーの初期設定時に有効化してください。
- デフォルトではスタックポートが設定されていないため、初期設定時に「スタックポートとして使用するポートの指定」を参照し、スタックポートとして使うポートを指定してください。
- スタックモジュール間は直結してください。
  スタックモジュール間に他のネットワーク機器を接続することはできません。
- VCSグループ内では、すべてのスタックリンクの帯域幅、および、メンバー間で使用するポートの数を統一する必要があります。
- 各スタックリンクは同一速度・同一メディアタイプのポートで構成してください。
- スタックポートは各メンバー1ポートずつ（スタックリンク 1本）でも動作しますが、スタックリンクに冗長性をもたせ、耐障害性を高めることと、帯域確保を目的として通常は2ポートずつ使ってスタックリンクをリング状に接続することを推奨します。
- スタックモジュールはホットスワップ対応のため、取り付け・取りはずしの際に、本体の電源を切る必要はありません。異なる種類（型番）のモジュールへのホットスワップも可能です。

### 併用不可機能

VCS構成時は以下の機能を使用できません。

- DHCPクライアント
- 攻撃検出
- NTPパケット始点IPアドレス（ntp sourceコマンド）

### その他注意事項

- バーチャルMACアドレス機能（VMAC）の設定が必要
  バーチャルMACアドレス機能は、stack enableコマンドでVCS機能を有効化すると自動的に有効化されます。
  stack virtual-macコマンドをno形式で実行することにより無効化もできますが、VCS使用時は必ずバーチャルMACアドレス機能を有効にした状態で運用してください。無効状態での運用はサポート対象外となります。
  なお、同一ネットワーク上に複数のVCSグループが存在する場合は、バーチャルMACアドレスの下位12ビットとして使用されるバーチャルシャーシIDを、該当するVCSグループ間で重複しないように設定してください。バーチャルシャーシIDの設定は、stack virtual-chassis-idコマンドで行います。また、VCSグループのバーチャルシャーシIDは、show stackコマンドをdetailオプション付きで実行したときに表示される「Virtual Chassis ID」欄で確認できます。
- ファームウェアの同期が可能
  VCSマスター・スレーブ間において、メンテナンスバージョン間（5.5.6-0.2から5.5.6-0.3など）のファームウェア自動同期が可能です。(メジャーバージョン、マイナーバージョンが異なるファームウェア間の同期は未サポート)
- フィーチャーライセンスは同期する必要あり
  フィーチャーライセンスの対象機能を使用する場合は、すべてのメンバーで同一のライセンスを有効化してください。
  なお、フィーチャーライセンスが適用された機器でVCS 構成を利用する場合は、各VCSメンバーに同一の「License issue date」を持つフィーチャーライセンスがインストールされている必要があります。
  各VCSメンバー間でフィーチャーライセンスの「License issue date」が異なる場合には、ライセンスパスワードを更新する必要がありますので、弊社窓口までご連絡ください。フィーチャーライセンスの「License issue date」は、show licenseコマンドでご確認いただけます。
- 設定変更時はこまめなコンフィグ保存が必要
  コマンド入力による設定変更はただちにVCSグループの動作に反映されます。未保存のままマスターが切り替わっても、新マスターは設定変更後のコンフィグで起動しますが、設定変更後はただちにコンフィグを保存することを推奨します。
  Note

  スレーブメンバーがVCSグループに加入しようとしているときにコンフィグを変更すると、再加入したスレーブメンバーにコンフィグが反映されないことがあります。スレーブメンバーが加入中に設定の変更はしないでください。

- 大きなファイルをインストールする場合はすべてのメンバーの空き領域をあらかじめ確認しておく必要あり
  マスターに新たにファイルが作成された場合、VCSグループのメンバーにファイルがコピーされますが、スレーブメンバーのフラッシュメモリーに充分な空きがない場合は、ファイルがコピーされません。この際、ファームウェアのイメージファイルやGUIファイルが未保存のままマスターが切り替わると、ファームウェアのアップデートやWeb GUIの表示が行われません。これを避けるため、大容量のファイルをインストールする場合は、各メンバーの空き領域を確認し、空き領域が不足している場合は不要なファイルを削除するなどして、充分な空き領域を確保するようにしてください。
- VCSマスター/メンバー間のファイル自動同期可否については、以下のとおり（○ = 可、× = 不可）

  拡張子 | ファイル説明 | 自動同期可否
  cfg | コンフィグファイル | ○ ※1
  scp | スクリプトファイル | ○
  txt | テキストファイル | × ※2
  html | HTMLファイル | × ※2
  css | cssファイル | × ※2
  gif | GIFファイル | × ※2
  jar | Javaアプレットファイル | ○
  pub | リモートSSHユーザーの公開鍵 | × ※2
  cer | ルートCA証明書（ローカルRadius） | ○
  p12 | ユーザ証明書（ローカルRadius） | ○
  passwd | ローカルユーザパスワードファイル | ○
  leases | DHCPリース関連ファイル | ○
  leases.gz | DHCPリースバックアップファイル | ○
  tar.gz | GUIファイル | ○
  gui | GUIファイル | ○

  ※1boot config-fileコマンドにて、起動時コンフィグまたはバックアップ用起動時コンフィグの設定がされていないコンフィグファイルを、マスターからメンバーに移行させる、もしくは障害機から退避させる必要があります。
  ※2　ファイルをマスターからメンバーに移行させる、または障害機から退避させる必要があります。
- QoSにおいて送信キュー7は使用不可（VCSの制御パケットが使うため）
  VCS構成時は、VCSの制御パケットが送信キュー7を使うため、その他のパケットを送信キュー7に割り当てないでください。
  具体的には、mls qos map cos-queueコマンドで送信キュー7を使用しないよう設定してください。cos-queueマップの初期設定では、CoS値「7」が送信キュー「7」にマップされているので、VCS構成時は送信キュー「7」を使わないよう、mls qos map cos-queueコマンドでマッピングを変更してください。
- VCSと認証の併用時、トランクグループが認証ポートとして動作している場合の注意事項
  VCSと認証の併用時、トランクグループが認証ポートとして動作している場合、スレーブがVCSグループに参加すると、全Supplicantの認証は解除されます。
  VCSのマスター切り替えが発生しても、Supplicantの認証情報は保持されますが、スレーブがVCSグループに参加すると、認証は解除されます。
- トリガー使用時の注意事項
  VCS構成でトリガーを使用する場合は、次の点にご注意ください。
  - マスター切り替え時、新マスターではスタックマスターフェイルトリガー、スタックメンバートリガー（leave）の両方が起動されます。
  - スタックリンク障害によってスレーブがポートをリンクダウンしたとき（VCSグループが分断されたとき）、マスターではスタックメンバートリガー（leave）が起動されます。また、スレーブではスタックマスターフェイルトリガーとスタックメンバートリガー（leave）の両方が起動されます。
  - スタックリンクトリガーは、2つあるスタックポートのうち、どちらか一方のリンクステータスが変化すれば起動されます。
- SSHのユーザー公開鍵はあらかじめ全スタックメンバーに手動登録しておく必要あり
  VCS構成でSSHサーバー機能の公開鍵認証を使用する場合は、あらかじめ同一VCSグループを構成するすべてのスタックメンバーにSSHのユーザー公開鍵を登録しておいてください（任意のスタックメンバーにログインするには、remote-loginコマンドを使います。また、ユーザー公開鍵の登録はcrypto key pubkey-chain userkeyコマンドで行います）。マスターにだけユーザー公開鍵が登録されている状態でマスター切り替えが発生すると、新マスターにはユーザー公開鍵の情報が存在しない状態となり、公開鍵によるSSHログインができなくなります。
- linkUp/linkDownトラップを有効にしている場合の注意事項
  VCS構成でlinkUp/linkDownトラップを有効にしている場合、両方のスタックモジュール・ケーブルに障害が発生すると、スレーブメンバーがマスター側スイッチポートの不在を検知し、マスター側スイッチポートのlinkDownトラップを送信します。このとき、マスター側スイッチポートやVLANインターフェースは実際にはダウンしていないので、上位のプロトコルや通信に影響を与えることはありません。
- PoE対応機種と非対応機種を混在させる場合の注意事項
  同一VCSグループにPoE対応機種と非対応機種を混在させる場合は、次の点にご注意ください。
  - PoE非対応機種がマスターになっている状態でCLIから設定を保存すると、コンフィグファイルに「service power-inline」が入りません。この状態でPoE対応機種が後からVCSグループに加入（ジョイン）すると、PoE関連コマンドが有効になりません。PoE対応機種と非対応機種を混在させる場合は、VCSグループで使用するスタートアップコンフィグにservice power-inlineが記述されているかどうかを確認し、記述されていない場合は同コマンドを実行した上で設定を保存しなおしてください（PoE非対応機種がマスターのときでも同コマンドの実行は可能です）。
- auth supplicant-macコマンド使用時の注意事項
  VCS構成において、auth supplicant-macコマンドのport-controlパラメーターで特定Supplicantの認証状態を「認証済み」（force-authorized）あるいは「未認証」（force-unauthorized）に固定設定している場合、VCSマスターがダウンすると該当Supplicantの認証状態の表示がそれぞれ次のようになりますが、通信への影響はありません。また、ダウンした旧マスターがVCSグループに復帰（ジョイン）すると正しい表示に戻ります。

  通常の表示 | VCSマスターダウン時の表示
  Force-Authorized | Authenticated
  Force-Unauthorized | Down

- スレーブコンソールからのCLIログイン時には、RADIUSサーバーによるログイン認証は不可
  VCS構成時、スレーブに接続したコンソールターミナルからのCLIログイン時には、RADIUSサーバーを用いたログイン認証ができません（ユーザー認証データベースによる認証は可能です）。
- ハードウェアパケットフィルター併用時の注意事項
  VCS構成時やスタックメンバー参加時に access-groupコマンドが多数設定されていると（例: 複数ポートに大量のaccess-groupコマンドを設定している)、以下のログメッセージが出力される場合があります。

      Failed to send ATL CPG msg (udt_data 0) - result -23

  この場合、スタックメンバーに一部のハードウェアパケットフィルターが適用されていないため、ハードウェアアクセスリスト（シーケンス番号対応）などを利用して、各スイッチポートに適用するaccess-groupコマンドの行数を減らしてください。
- スタックメンバー参加処理中の注意事項
  VCSグループにメンバーを参加させるときは、当該メンバーの参加処理が完了するまで電源断やスタックリンクの切断が発生しないようにしてください。
  参加処理中にVCSグループからの離脱が発生するとVCSグループの状態に影響し、参加できないなどの異常が発生する可能性があります。その場合はVCSグループ全体を再起動してください。
- その他の注意事項
  以下の制限事項はVCS構成時に限定されるものではありませんが、とりわけVCS構成において大きな意味を持ちますので、あらためてここに記載します。
  - 複数のスイッチチップ（インスタンス）にまたがるトランクグループ（スタティック・LACPとも）では、QoSのメータリングが動作しません。複数インスタンスにまたがるトランクグループに対しては、メータリング（ポリサー）設定（police single-rateコマンド、police twin-rateコマンド）を含むポリシーマップを適用しないでください（適用してもメータリングが動作しません）。
    VCS構成で一般的に使用されるマスター・スレーブにまたがったポートトランキングの構成はこのケースにあたりますのでご注意ください。

## 初期設定から運用までの流れ

VCSの初期設定から運用までの流れは次のようになります。

1. 必要な機材の準備
   スタックメンバーとなるスイッチ、スタックモジュールなどを準備します。
   → 「必要な機材の準備」をご覧ください。
2. スタックメンバーの初期設定
   VCSの物理的な接続をする前に、各メンバーの設定状態を確認し、必要な初期設定を行っておきます。
   → 「スタックメンバーの初期設定」をご覧ください。
3. スタックメンバーの接続
   各メンバーの初期設定が終わったら、メンバー同士を接続してVCSの物理的構成を完成させます。
   → 「スタックメンバーの接続」をご覧ください。
4. VCSグループの起動
   接続が完了したら、各メンバーの電源を入れてVCSグループを起動します。スタックポートのL/A LEDが緑に点灯していることを確認し、CLIコマンドを使ってVCSグループの情報を確認してください。
   → 「VCSグループの起動」をご覧ください。
5. VCSグループの初期設定
   VCSグループが正しく起動したことを確認したら、その後の設定や運用をしやすくするため、IDやプライオリティーの調整など、いくつかの初期設定を行います。
   → 「VCSグループの初期設定」をご覧ください。
6. VCSグループの運用設定と運用開始
   VCSグループの初期設定が完了したら、その後はVCSグループを1台のスイッチと見なして、運用ネットワークのための設定を行い、運用を開始します。
   → 「VCSグループの運用設定と運用開始」をご覧ください。
7. VCSグループの運用状態確認
   VCSグループの運用を開始したら、CLIで運用状態を定期的に確認します。
   → 運用編の「VCSグループの運用状態確認」をご覧ください。
8. VCSグループ運用中のメンテナンス作業
   VCSグループ運用中に構成を変更する場合や障害が発生した場合は、メンテナンス作業が必要です。
   → 運用編の「VCSグループ運用中のメンテナンス作業」をご覧ください。

## 必要な機材の準備

VCSグループを構築するのに必要な機材を手元に準備してください。

- スタックメンバーになるスイッチ
  スタック可能な台数、および、同一VCSグループを構成可能な機器の組み合わせについては、基本仕様をご参照ください。
- スタック接続用モジュール、ケーブルおよびレジリエンシーリンク用ケーブル
  スタック接続に使用可能なポート、モジュール、ケーブル、および、レジリエンシーリンクの必要性については、基本仕様をご参照ください。

Note

本体カッパーポートをスタックポートとして使うこともできます。詳しくは「スイッチポートをスタックポートとして使用する」をご覧ください。

## スタックメンバーの初期設定

スタックメンバーとなるスイッチを用意したら、最初に各スイッチを単体で起動し、以下の作業を行ってください。

- ファームウェアバージョンの確認と統一
- スタートアップコンフィグの確認とバックアップ
- VCS機能とスタックポートの有効化
- スタックメンバーIDの設定
- スタートアップコンフィグの保存
- フィーチャーライセンスの確認と統一

また、本製品はデフォルトでスタックポートが設定されていないため、下記の初期設定も実施してください。

- スタックポートとして使用するポートの指定

以下、具体的な手順を説明します。

1. スタックモジュールやスタックケーブルを装着しない状態でスイッチを単体起動したら、コンソールからログインしてください。
2. enableコマンドを実行して、特権EXECモードに移行します。

       awplus> enable
       awplus#

3. show bootコマンドを実行して、通常用と緊急用のファームウェアイメージを確認します。すべてのスイッチで「Current boot image」と「Backup boot image」の設定が同じになっていることを確認してください。違いがある場合は、必要に応じてイメージファイルをダウンロードし、boot systemコマンドを実行して、これらの設定をあわせてください。

       awplus# show boot
       Boot configuration
       --------------------------------------------------------------------------------
       Current software   : x240-5.5.6-0.2.rel
       Current boot image : flash:/x240-5.5.6-0.2.rel (file exists)
       Backup  boot image : Not set
       Default boot config: flash:/default.cfg
       Current boot config: flash:/default.cfg (file exists)
       Backup boot config : Not set
       Autoboot status    : disabled

4. 同じshow bootコマンドの出力にある「Current boot config」欄を確認します。「(file exists)」と表示されている場合は、スタートアップコンフィグが存在していることを示していますので、その内容をファイルにバックアップしておいてください。これにはcopyコマンドを使って次のようにします。ここでは、例として「StandaloneConfig.cfg」というファイルにバックアップしています。

       awplus# copy startup-config StandaloneConfig.cfg
       Copying..
       Successful operation

5. VCS機能を有効にします。これには、stack enableコマンドを使います。

       awplus# configure terminal
       awplus(config)# stack enable
       % Automatically enabling 'stack virtual-mac' to minimize disruption from failovers.
       % Please check that the new MAC 0000.cd37.03b0 is unique within the network.
       % Save the config and restart the system for this change to take effect.

   Note

   バーチャルMACアドレス機能は、stack enableコマンドでVCS機能を有効化すると自動的に有効化されます。stack virtual-macコマンドをno形式で実行することにより無効化もできますが、VCS使用時は必ずバーチャルMACアドレス機能を有効にした状態で運用してください。無効状態での運用はサポート対象外となります。

6. どれかひとつのシャーシのみ、スタックメンバーIDを2に変更します。

       awplus(config)# stack 1 renumber 2

7. 現在のコンフィグをスタートアップコンフィグとして保存します。

       awplus(config)# end
       awplus# copy running-config startup-config

   show bootコマンドで再度確認すると、「Current boot config」欄の末尾に「(file exist)」と表示されていればスタートアップコンフィグは保存されています。

       awplus# show boot
       Boot configuration
       --------------------------------------------------------------------------------
       Current software   : x240-5.5.6-0.2.rel
       Current boot image : flash:/x240-5.5.6-0.2.rel (file exists)
       Backup  boot image : Not set
       Default boot config: flash:/default.cfg
       Current boot config: flash:/default.cfg (file exists)
       Backup boot config : Not set
       Autoboot status    : disabled

8. 最後に、フィーチャーライセンスの必要な機能を利用する場合は、show licenseコマンドを実行して有効化されているライセンスを確認します。すべてのメンバーで同じライセンスが有効化されていることを確認してください。
   Note

   フィーチャーライセンスが適用された機器でVCS 構成を利用する場合は、各VCS メンバーに同一の「License issue date」を持つフィーチャーライセンスがインストールされている必要があります。各VCS メンバー間でフィーチャーライセンスの「License issue date」が異なる場合には、ライセンスパスワードを更新する必要がありますので、弊社窓口までご連絡ください。フィーチャーライセンスの「License issue date」は、show licenseコマンドでご確認いただけます。

9. 以上でスタックメンバーの基本的な初期設定は完了です。
   なお、本製品の初期状態ではスタックポートが設定されていないため、続けて以下の説明にしたがいスタックポートとして使用するポートを指定してください。
   - スタックポートとして使用するポートの指定

### スタックポートとして使用するポートの指定

本製品の初期状態ではスタックポートが設定されていないため、stackportコマンドを使ってスイッチポートをスタックポートに設定する必要があります。
stackportコマンドで設定可能なポートは次のとおりです。

ポート種類 | ポート番号 | ポート数 | 機種
本体カッパーポート （10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tポート） | 1 ～ 8 | 2 | AT-x240-10GTXm、AT-x240-10GHXm
1 ～ 24 | 2 | AT-x240-26GTXm、AT-x240-26GHXm
1 ～ 48 | 2 | AT-x240-52GTXm、AT-x240-52GHXm
SFP/SFP+スロット | 9 ～ 10 | 2 | AT-x240-10GTXm、AT-x240-10GHXm
25 ～ 26 | 2 | AT-x240-26GTXm、AT-x240-26GHXm
49 ～ 52 | 2 | AT-x240-52GTXm、AT-x240-52GHXm

Note

AT-x240-52GTXm、AT-x240-52GHXmのSFP/SFP+スロットでスタックポートを構成する場合、ポート49とポート50の組み合わせ、またはポート51とポート52の組み合わせで使用してください。

Note

スタック接続に使用できるポート、モジュール、ケーブルについては、基本仕様をご参照ください。

#### 設定手順

スタックポートとして使用するスイッチポートを指定または変更するには、以下の手順を実行します。
Note

以下の説明では、すでにスタートアップコンフィグの確認・バックアップ・消去、ファームウェアバージョン、フィーチャーライセンスの確認と統一は完了しているものとします。

1. グローバルコンフィグモードに移行します。

       awplus> enable
       awplus# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
       awplus(config)#

2. switch provisionコマンドを実行し、スタックメンバー1と2の機種を事前設定します。
   Note

   スタックメンバー分の設定が必要です。

       awplus(config)# switch 1 provision x240-26
       awplus(config)# switch 2 provision x240-26

3. スタックポートとして使用したいインターフェースを指定し、インターフェースモードに移行します。
   対象ポートをスタックポートとして設定するにはstackportコマンドを実行します。
   ここでは例として、ポート1.0.25、1.0.26、ポート2.0.25、2.0.26をスタックポートに設定します。

       awplus(config)# interface port1.0.25,port1.0.26
       awplus(config-if)# stackport
       % Save the config and restart the system for this change to take effect.
       awplus(config-if)# exit

       awplus(config)# interface port2.0.25,port2.0.26
       awplus(config-if)# stackport
       % Save the config and restart the system for this change to take effect.
       awplus(config-if)# end

4. ここまでに行った設定内容をスタートアップコンフィグに保存します。

       awplus# write
       Building configuration...
       [OK]

以上で設定は完了です。各スイッチの電源を切ってください。
Note

stackportコマンドによる設定は、設定を保存し、機器を再起動するまで有効になりません。

Note

スタックポートはSFP/SFP+スロット×2ポートもしくは10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tポート×2ポートで構成してください。

Note

SFP/SFP+スロットを使用する場合は同一のスタックモジュールを使用してください。

Note

なお、以降の説明では原則としてスタックモジュールを使用するものと仮定しています。任意のポートを使用する場合は、これらの差異を念頭に置きつつ、適宜説明を読み替えてください。

#### 関連する情報表示コマンド

上記の設定は、show stackコマンドをdetailオプション付きで実行したときに表示される「Stack portX.Y.Z status」欄で確認できます。
Note

表示される内容は機種やファームウェアのバージョンによって異なります。下記はあくまでも一例ですので、ご了承ください。

    awplus# show stack detail
    Virtual Chassis Stacking detailed information
    ...
    Stack member 1:
    ------------------------------------------------------------------
    ...
    Stack port1.0.x status                  Learnt neighbor 2
    Stack port1.0.y status                  Learnt neighbor 2

    Stack member 2:
    ------------------------------------------------------------------
    ...
    Stack port2.0.X status                  Learnt neighbor 1
    Stack port2.0.Y status                  Learnt neighbor 1

以下の情報表示コマンドにもスタックポートの情報が表示されます。

- show interfaceコマンド
  スタックポートでは、Hardware isの後ろにStackport Ethernetと表示されます。
  Note

  表示される内容は機種やファームウェアのバージョンによって異なります。下記はあくまでも一例ですので、ご了承ください。

      awplus# show interface
      ...
      Interface port1.0.x
      ...
        Hardware is Stackport Ethernet, address is e01a.ea46.0554
      ...

      Interface port1.0.y
      ...
        Hardware is Stackport Ethernet, address is e01a.ea46.0554
      ...

  briefオプション付きで実行すると、スタックポートのProtocol欄には、リンクステータスの前にstackportと表示されます。
  Note

  表示される内容は機種やファームウェアのバージョンによって異なります。下記はあくまでも一例ですので、ご了承ください。

      awplus# show interface brief
      Interface             Status          Protocol
      ...
      port1.0.x             admin up        stackport running
      port1.0.y             admin up        stackport running
      ...

- show interface statusコマンド
  スタックポートのVlan欄にはstackportと表示されます。
  Note

  表示される内容は機種やファームウェアのバージョンによって異なります。下記はあくまでも一例ですので、ご了承ください。

      awplus> show interface status
      Port       Name               Status           Vlan Duplex   Speed Type
      ...
      port1.0.x                     notconnect   stackport auto      auto not present
      port1.0.y                     notconnect   stackport auto      auto not present
      ...
      port2.0.X                     notconnect   stackport auto      auto 10GBASE-T
      port2.0.Y                     notconnect   stackport auto      auto 10GBASE-T
      ...

- show running-configコマンド
  show running-config interfaceで実行すると、以下のように表示されます。
  Note

  表示される内容は機種やファームウェアのバージョンによって異なります。下記はあくまでも一例ですので、ご了承ください。

      awplus# show running-config interface
      ...
      !
      interface port1.0.x,1.0.y
       stackport
      !
      ...

## スタックメンバーの接続

スタックメンバーの初期設定が終わったら、各スイッチを実際に接続します。
モジュールやケーブルの具体的な装着方法や注意事項については、取扱説明書をご覧ください。

1. 各スイッチの電源が入っていないことを確認してください。
2. 各スイッチにスタックモジュールを取り付けます。
3. 各スイッチをスタックケーブルで接続し、スタックリンクを形成します。
   スイッチ間を接続するときは、必ず番号の異なるスタックポート同士を接続するようにしてください。
   たとえばスイッチA、Bのポート25と26をスタックポートに設定している場合、スイッチAのポート25をスイッチBのポート26に、スイッチBのポート25をスイッチAのポート26に接続します。

   Note

   スタックリンクに冗長性を持たせ、耐障害性を高めるため、通常はスタックケーブルをリング状に接続することをおすすめします。これ以降の説明はすべて、リング状に接続していることを前提としています。

4. 以上でスタックメンバーの接続は完了です。

## VCSグループの起動

スタックメンバーの接続が終わったら、いよいよVCSグループを起動します。これは以下の手順で行います。

1. 各スイッチに同時に電源を入れます。
2. 各メンバーは、起動後にメッセージを交換してマスターを選出します。これらが済むと、VCSグループの起動は完了です。VCSの状態を本体のLEDで確認することはできません。CLIからshow stackコマンドを実行して確認してください。
3. show stackコマンドの表示に問題がなければVCSグループの起動は完了です。

## VCSグループの初期設定

VCSグループが起動したら、その後の設定や運用がしやすいように、スタックメンバーIDやプライオリティーを調整します。また、運用ネットワークとVCS管理用VLAN/サブネットアドレスが重複しないことを確認し、必要なら管理用VLAN/サブネットアドレスを変更します。
たとえば、2台のスイッチでVCSグループを構成している場合、2台のスイッチを配置順にID=1、ID=2としておき、ID=1をマスターにするのがもっとも直感的で、ケーブルの接続時やポートの設定時にもわかりやすく便利です。
ここでは、例としてVCSグループ起動直後のID割り当てが次のようになったと仮定して、これを前記のようなわかりやすい構成に変更する手順を示します。

1. いずれかのスイッチにコンソールを接続してログインします。どちらのスイッチにコンソールを接続しても、表示されるのはマスター（VCSグループ）のコンソール画面となります。
2. enableコマンドを実行して、特権EXECモードに移行します。

       awplus> enable
       awplus#

3. スタックメンバーIDを変更するため、次のコマンドを実行します。これによりスイッチAがID=1となり、スイッチBがID=2になります。stack renumber cascadeコマンドを実行すると、新しいIDを有効にするため、各スイッチが自動的に再起動します。

       awplus# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
       awplus(config)# stack 2 renumber cascade
       Any existing interface configuration may no longer be valid
       Are you sure you want to renumber and reboot the entire stack? (y/n): y

4. 再起動が完了したら再度ログインし、show stackコマンドを実行してマスターとスレーブが1台ずつ存在していることを確認してください。また、スタックポートのL/A LEDが緑に点灯していることを確認してください。手順3の操作により、VCSグループのID割り当てと役割分担は次のようになるはずです。

   次にスイッチAをマスターにするため、プライオリティーの変更を行います。
5. hostnameコマンドでVCSグループとしてのホスト名を設定し、VCSグループを識別しやすくします。

       awplus# configure terminal
       Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
       awplus(config)# hostname vcg

6. スイッチAをマスターにするため、スイッチAのプライオリティーを初期値の128より小さく設定します。ここでは例として64にします。これには、グローバルコンフィグモードのstack priorityコマンドを使います。このコマンドでは対象メンバーをIDで指定するため、ここではスイッチAのIDである1を指定しています。

       vcg(config)# stack 1 priority 64

7. VCSマスター障害発生時のマスター切り替えをスムーズに行うため、stack virtual-macコマンドでバーチャルMACアドレス機能を有効化します。
   また、stack virtual-chassis-idコマンドで、バーチャルMACアドレスの下位12ビットとして使用されるバーチャルシャーシIDを設定します。

       vcg(config)# stack virtual-mac
       vcg(config)# stack virtual-chassis-id 127

   Note

   同一ネットワーク上に複数のVCSグループが存在するときは、該当するVCSグループ間でバーチャルシャーシID（stack virtual-chassis-id）が重複しないよう注意して設定してください。バーチャルシャーシIDは、show stackコマンドをdetailオプション付きで実行したときに表示される「Virtual Chassis ID」欄で確認できます。

   Note

   バーチャルMACアドレス機能は、stack enableコマンドでVCS機能を有効化すると自動的に有効化されます。stack virtual-macコマンドをno形式で実行することにより無効化もできますが、VCS使用時は必ずバーチャルMACアドレス機能を有効にした状態で運用してください。無効状態での運用はサポート対象外となります。

8. VCS管理用VLANとサブネットアドレスの確認をし、必要に応じて変更します。運用ネットワークの設計資料を参照して、以下の2点を確認してください。
   - 運用ネットワーク上で192.168.255.0/27（192.168.255.0～192.168.255.31）のIPアドレスを使用していないかどうか？
     これらのアドレスをVCSグループに直接設定しなくても、VCSグループから到達できる場所にこれらのアドレスを使うネットワークがある場合は、次に述べる手順にしたがって管理用サブネットのアドレスを変更してください。
     もし、運用ネットワーク上で該当アドレスを使用している場合は、グローバルコンフィグモードのstack management subnetコマンドでVCS管理用サブネットのIPアドレスを変更し、運用ネットワークと重複しないようなアドレスを指定してください。

         vcg(config)# stack management subnet 172.21.255.64

     なお、管理用サブネットのサブネットマスクは/27（ホスト部5ビット）固定です。
   - VCSグループ自体が、運用ネットワーク側でVLAN ID 4094を使用していないかどうか？
     もし、VCSグループ上でVLAN ID 4094を使用する場合は、グローバルコンフィグモードのstack management vlanコマンドでVCS管理用VLANを変更し、運用ネットワークと重複しないようなVLAN IDを指定してください。

         vcg(config)# stack management vlan 4000

9. ここまでに行ったVCSグループに対する初期設定内容をshow running-configコマンドで確認した上でスタートアップコンフィグに保存し、reloadコマンドかrebootコマンドでVCSグループを再起動します。

       vcg(config)# end
       vcg# show running-config
       ...（表示されるコンフィグに問題がないことを確認） ...
       vcg# copy running-config startup-config
       Building configuration...
       [OK]
       Synchronizing file across the stack, please wait..
       File synchronization with stack member-1 successfully completed
       [DONE]
       vcg# reload
       Are you sure you want to reboot the whole stack? (y/n): y

10. 再起動が完了したら再度ログインし、show stackコマンドを実行してマスターとスレーブが1台ずつ存在していることを確認してください。また、スタックポートのL/A LEDが緑に点灯していることを確認してください。ここまでの操作により、VCSグループのID割り当てと役割分担は次のようになったはずです。

これでVCSグループとしての初期設定は完了です。

## VCSグループの運用設定と運用開始

スタックメンバーの初期設定が完了したら、運用ネットワークのための設定に入ります。VCSグループを仮想的な1台のスイッチと見なして、通常どおりネットワークの設定を行ってください。設定が完了したら最後にレジリエンシーリンクを有効化し、設定を保存してください。

1. いずれかのスイッチにコンソールを接続してログインします。どちらのスイッチにコンソールを接続しても、表示されるのはマスター（VCSグループ）のコンソール画面となります。
   ログインしたら、単独のスイッチを設定するときと同じようにネットワーク構成に応じたインターフェースやプロトコルの設定を行ってください。
   設定コマンドでスイッチポート番号を指定するときは、「portX.Y.Z」の形式で指定します。
   - XはスタックメンバーID（1～8）です。
   - Yは拡張モジュールベイの番号です。本製品ではつねに「0」（本体）を指定します。
   - Zは本体のポート番号です。
2. ネットワークの設定が終わったら、レジリエンシーリンクを接続します。
   カッパーポート、ダイレクトアタッチケーブルを使用する場合、レジリエンシーリンクを使用しない構成はサポート対象外ですので、運用に入る前に必ずこの設定を行ってください。
   なお、ファイバースタックモジュールを使用する場合、レジリエンシーリンクの使用は任意ですが、使用するときは下記の手順にしたがって設定・接続してください。レジリエンシーリンクを使用しない場合、本手順は不要です。
   - レジリエンシーリンク用の内部VLANを指定します。未作成のVLAN（vlanコマンドで定義していないVLAN）を1つ選び、stack resiliencylinkコマンドでVLANインターフェース名の形式で指定してください。ここでは例として、VLAN ID = 4001をレジリエンシーリンク用に使うものとします。

         vcg> enable
         vcg# configure terminal
         Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
         vcg(config)# stack resiliencylink vlan4001

   - レジリエンシーリンク用のスイッチポートを各メンバーに2つずつ指定します。レジリエンシーリンク用に使うスイッチポートを指定してインターフェースモードに入り、switchport resiliencylinkコマンドを実行してください。ここでは各メンバーのポート1と2をレジリエンシーリンク用に使うものとします。ID=1、2の2台構成の場合は、次のようなコマンドになります。

         vcg(config)# interface port1.0.1-1.0.2,port2.0.1-2.0.2
         vcg(config-if)# switchport resiliencylink

   - レジリエンシーリンク用に設定した各メンバーのスイッチポート同士をイーサネットケーブルで接続します。接続順序は任意ですが、スタックリンクと同じ構成にするのがわかりやすいでしょう。
     2台構成の例

     Note

     レジリエンシーリンクに冗長性を持たせ、耐障害性を高めるため、通常は各メンバー2ポートずつをレジリエンシーリンク用に設定し、イーサネットケーブルをリング状に接続することをおすすめします。ただし、メンバー2台でVCSグループを構成するときは、各メンバー1ポートずつをレジリエンシーリンク用に設定して、1本のケーブルで接続してもかまいません。なお、これ以降の説明はすべて、リング状に接続していることを前提としています。

3. 設定内容を確認し、スタートアップコンフィグに保存します。

       vcg(config)# end
       vcg# show running-config
       ...（表示されるコンフィグに問題がないことを確認） ...
       vcg# copy running-config startup-config
       Building configuration...
       [OK]
       Synchronizing file across the stack, please wait..
       File synchronization with stack member-2 successfully completed
       [DONE]
       vcg#

4. これで運用前の設定は完了です。各スイッチのポートを実ネットワークに接続し、運用を開始してください。VCSグループとしての動作状況は、スタンドアローン時にも使用する各種コマンドで確認できるほか、SNMPやログでも確認可能です。

## ナビゲーション

VCS導入後の日常作業の基本手順については、第3部 運用編をご覧ください。