# auth forward

モード
  ポート認証プロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-auth-profile)# [no] auth forward [A.B.C.D|A.B.C.D/M] {arp|dhcp|dns|tcp <1-65535>|udp <1-65535>}`

## コマンド説明

対象スイッチポートでポート認証を使用するとき、未認証Supplicantに送受信を許可するパケットの種類を設定する。
no形式で実行した場合は指定したパケットを受信・転送しないよう設定する。
初期設定ではどのパケットも受信・転送しない。
ただし、Web認証を有効にしたポートでは、ARP、DHCP、DNSの受信・転送が自動的に有効化される。
Note

本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth forwardコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

## パラメーター

`A.B.C.D|A.B.C.D/M`
  終点IPアドレス。特定のアドレス宛てのパケットだけを転送したい場合に指定する。単一IPアドレス（A.B.C.D）、あるいは、マスク長 /M による範囲指定（A.B.C.D/M）が可能。本パラメーターは、dns、tcp、udpパラメーターとの併用のみをサポート
`arp`
  ARPパケット
`dhcp`
  DHCPサーバー宛てのUDPパケット（67/udp）
`dns`
  DNSサーバー宛てのUDPパケット（53/udp）
`tcp <1-65535>`
  指定したポート番号宛てのTCPパケット
`udp <1-65535>`
  指定したポート番号宛てのUDPパケット

## コマンドツリー

## 関連コマンド