# cfm-sf-notify

モード
  G.8032スイッチモード
カテゴリー
  L2スイッチング / G.8032（ERPS）

## 構文

コマンド構文

`(g8032-config-switch)# [no] cfm-sf-notify mep mpid <1-8191> domain NAME service NAME`

## コマンド説明

ローカルMEPインスタンスからの障害通知をERPインスタンス内で信号障害（SF）として通知されるよう設定する。
ERPインスタンスの有効/無効に関わらず設定することが可能。

## パラメーター

`mep mpid <1-8191>`
  ローカルMEP ID
`domain NAME`
  MDインスタンス名
`service NAME`
  MAインスタンス名

## 使用例

    awplus(config)# g8032 erp-instance ring2
    awplus(g8032-config-switch)# cfm-sf-notify mep mpid 12 domain MD-INST1 service MA-INST1-1

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド