# show system environment

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`> show system environment`

## コマンド説明

製品の動作環境に関する情報（環境センサーの情報）を表示する。
表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なる。

## 使用例

    awplus> show system environment
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 100  Name: AT-x250-28XS
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Voltage: 0.82V AVS (Volts)            0.842      0.738      0.896     Ok
    2   Voltage: 0.88V AVS (Volts)            0.857      0.791      0.967     Ok
    3   Voltage: 1.2V DDR (Volts)             1.202      1.081      1.318     Ok
    4   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.338      2.960      3.631     Ok
    5   Voltage: 12.0V (Volts)               12.043     10.767     13.166     Ok
    6   Temp: Near Switch (Degrees C)            45        -11         75     Ok
    7   Temp: System (Degrees C)                 42        -11         66     Ok
    8   Temp: Front Right (Degrees C)            34        -11         57     Ok
    9   Fan: Fan 1 (Rpm)                       4470       2025        -       Ok
    10  Fan: Fan 2 (Rpm)                       4545       2025        -       Ok
    11  Temp: SoC AP (Degrees C)                 63        -11         95     Ok
    12  Temp: SoC SB (Degrees C)                 49        -11         95     Ok

Note

上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

## 注意・補足事項

VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。

## 関連コマンド