# spanning-tree portfast bpdu-filter

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] spanning-tree portfast bpdu-filter`

## コマンド説明

（RSTP/MSTP）システム全体でBPDUフィルター機能を有効にする。
no形式で実行した場合はシステム全体でBPDUフィルター機能を無効にする。
初期設定は無効。
システム全体でBPDUフィルター機能が有効な場合、エッジポートではBPDUを送受信しない。
ただし、インターフェースモードのspanning-tree portfast bpdu-filterコマンドでスイッチポート固有のBPDUフィルター設定がなされている場合は、本コマンドの設定よりもポート設定が優先される。ポート設定が「default」の場合は、本コマンドの全体設定が使用される。

## 使用例

システム全体でBPDUフィルター機能を有効にする。これにより、エッジポートではBPDUの送受信が行われなくなる。

    awplus(config)# spanning-tree portfast bpdu-filter

## 注意・補足事項

BPDUフィルターはエッジポート（spanning-tree edgeport/spanning-tree portfastコマンド）の動作を調整する機能であるため、非エッジポートでは本コマンドの設定は意味を持たない（設定しても特別な動作を行わない）。
BPDUガード機能とBPDUフィルター機能は同時に使用できない。
ポートによってBPDUガード機能とBPDUフィルター機能を使い分けたい場合は、これらの機能をシステム全体で有効化するのではなく、ポート単位で必要な機能を有効化すること。
すなわち、グローバルコンフィグモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンド、spanning-tree portfast bpdu-filterコマンドを使わずに、インターフェースモードのspanning-tree portfast bpdu-guardコマンド、spanning-tree portfast bpdu-filterコマンドを使うこと。
MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド