# lldp holdtime-multiplier

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / LLDP

## 構文

コマンド構文

`(config)# lldp holdtime-multiplier <2-10>`

`(config)# no lldp holdtime-multiplier`

## コマンド説明

LLDPのグローバル設定パラメーターmsgTxHoldの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<2-10>`
  設定パラメーターmsgTxHoldの値。LLDPで送信する自機情報の有効期間（TTL）は、LLDPパケットの送信間隔を表すmsgTxInterval（lldp timerコマンド）の値に本パラメーターの値をかけることで求められる。初期値は4

## コマンドツリー

## 関連コマンド