# arp security

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / DHCP Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] arp security`

## コマンド説明

対象インターフェースでARPセキュリティーを有効にする。デフォルトは無効。
本機能を有効にすると、Untrustedポートにおいて、登録済みDHCPクライアントからのARPパケットだけを他ポートに転送し、その他のARPパケットは不正パケットと見なして転送せずに破棄するようになる。

## 使用例

ARPセキュリティーをvlan2-4で有効にする

    awplus# configure terminal
    awplus(config)# interface vlan2-vlan4
    awplus(config-if)# arp security

## 注意・補足事項

ARPセキュリティーを有効にしているポートでは、アクセスリスト、QoSを使用できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド