# auth-web-server ipaddress

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# auth-web-server ipaddress A.B.C.D`

`(config)# no auth-web-server ipaddress`

## コマンド説明

Web認証サーバーの待ち受けIPアドレス（仮想アドレス）を設定する。
no形式で実行した場合は待ち受けIPアドレス（仮想アドレス）の設定を削除する。
初期状態では未設定。
Note

Web認証を使用する場合はauth-web-server ipaddressコマンドかauth-web-server dhcp ipaddressコマンドで必ず仮想アドレスを設定してください。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  Web認証サーバーの待ち受けIPアドレス

## 注意・補足事項

A.B.C.Dパラメーターには、ネットワーク上に存在しないアドレス（仮想アドレス）を指定すること。
また本コマンド設定時は、認証ポートに次のようなハードウェアアクセスリストを適用する必要がある。
たとえば、本コマンドで仮想アドレス10.10.10.1を指定した場合は、次のようなハードウェアアクセスリストを作成し、認証ポートに適用すること。

    access-list 3000 send-to-cpu ip any 10.10.10.1/32

Web認証サーバーには、Web認証が有効なポートからのみアクセス可能。

## コマンドツリー

## 関連コマンド