# distribute-list

モード
  RIPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（RIP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] distribute-list {LISTNUM|LISTNAME|prefix PLISTNAME} {in|out} [IFNAME]`

## コマンド説明

ディストリビュートリストを定義して、RIPパケットの送受信時に経路をフィルタリングするよう設定する。
no形式で実行した場合はディストリビュートリストの定義を削除する。

## パラメーター

`LISTNUM|LISTNAME`
  標準IPアクセスリスト。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
  `LISTNUM := {<1-99>|<1300-1999>}`
    標準IPアクセスリスト番号
  `LISTNAME`
    標準IPアクセスリスト名
`prefix PLISTNAME`
  IPプレフィックスリスト名。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
`in|out`
  ディストリビュートリストの適用方向。in（RIP経路の受信時）、out（RIP経路の送信時）から選択する
`IFNAME`
  IPインターフェース名。指定したインターフェースで送受信されるRIP経路だけをディストリビュートリストの対象にしたい場合に指定する。省略時はすべてのインターフェースに適用される

## 使用例

vlan10からは10.0.0.0/8の範囲におさまる経路をRIPで送信しないよう設定する。

    awplus(config)# access-list 1 deny 10.0.0.0 0.255.255.255
    awplus(config)# access-list 1 permit any
    awplus(config)# router rip
    awplus(config-router)# distribute-list 1 out vlan10

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド