# atmf area password

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# atmf area NAME password [8] WORD`

`(config)# no atmf area NAME password`

## コマンド説明

AMFエリアのパスワードを設定、入力する。
no形式で実行した場合は設定したパスワードを無効にする。

## パラメーター

`NAME`
  AMFエリア名。最大15文字。大文字小文字を区別する。
`8`
  後続のWORDがすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるものなので、パスワードを手入力するときには使用しないこと（後述の使用可能文字の制限は暗号化済みパスワードには適用されない）
`WORD`
  パスワード。半角英数字8文字以上32文字以下。大文字小文字を区別する。

## 注意・補足事項

本コマンドはAMFコントローラーとローカルマスターでのみ有効。
本コマンドはx900シリーズ、AT-DC2552XSではサポート対象外。
AMFセキュアモードでは、AMFエリアのパスワード設定は不要。

## コマンドツリー

## 関連コマンド