# terminal length

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / 端末設定

## 構文

コマンド構文

`> terminal length <0-512>`

`> terminal no length`

## コマンド説明

現行端末セッション（このコマンドを入力した端末）における1画面当たり表示行数を変更する。
「terminal no length」の形式で実行した場合は初期値に戻る。
1画面当たり表示行数は各種コマンドで設定できるが、優先順位は次のとおり。

1. 非特権EXECモードのterminal lengthコマンド
2. ラインモードのlengthコマンド

## パラメーター

`<0-512>`
  端末1画面当たりの表示行数。0を指定した場合は、画面単位での一時停止が行われなくなる。初期値は24

## 使用例

現行端末セッションにおけるページ当たり行数を60行に変更する。

    awplus> terminal length 60

## 注意・補足事項

本コマンドは現在の端末セッションにのみ影響する。行数を恒久的に変更したい場合は、ラインモードのlengthコマンドを使用すること。
本コマンドで設定した1画面当たり表示行数は、dirコマンドの表示には影響しない。

## 関連コマンド