# show arp security

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / DHCP Snooping

## 構文

コマンド構文

`> show arp security`

## コマンド説明

ARPセキュリティーの情報を表示する。

## 使用例

    awplus> show arp security

    ARP Security Information:
      Total VLANs enabled ............. 2
      Total VLANs disabled ............ 11
      vlan1 .............. Disabled
      vlan2 .............. Disabled
      vlan3 .............. Disabled
      vlan4 .............. Disabled
      vlan5 .............. Disabled
      vlan100 ............ Disabled
      vlan101 ............ Disabled
      vlan102 ............ Disabled
      vlan103 ............ Disabled
      vlan104 ............ Disabled
      vlan105 ............ Enabled
      vlan1000 ........... Disabled
      vlan1001 ........... Enabled

表 1
Total VLANs enabled | ARPセキュリティーが有効になっているVLANの数
Total VLANs disabled | ARPセキュリティーが無効になっているVLANの数

## 関連コマンド