# clock timezone

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# clock timezone TIMEZONE OFFSET`

`(config)# no clock timezone`

## コマンド説明

タイムゾーン（協定世界時（UTC）との時差）を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定（未設定）、すなわちUTCに戻る。

## パラメーター

`TIMEZONE`
  タイムゾーン名。タイムゾーンを表す6文字以内の任意の文字列として指定する
`OFFSET := {plus|minus} H[:M]`
  指定したタイムゾーンとUTCの時差（最大13時間）。時:分、または、時のみで指定する。協定世界時（UTC）よりも進んでいるときはplus、遅れているときはminusを前置する

## 使用例

タイムゾーンを日本標準時（JST。UTCより9時間進んでいる）に設定する。

    awplus(config)# clock timezone JST plus 9

タイムゾーンの設定を削除し、UTCに戻す。

    awplus(config)# no clock timezone

## 注意・補足事項

clock setコマンドによる時刻設定は保存不要だが、本コマンドによるタイムゾーンの設定は保存が必要なので注意。
本製品をUTC以外のタイムゾーンで使用する場合は、最初に本コマンドでタイムゾーンの設定を行い、その後clock setコマンドで時刻を設定すること。
本コマンドによりタイムゾーンの設定を変更したときは、設定を保存した後システムを再起動すること。
（再起動を実行するまで一部のログにタイムゾーンの設定が反映されず、ログ時刻の不整合が生じるため）

## コマンドツリー

## 関連コマンド