# match dscp

モード
  クラスマップモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-cmap)# match dscp <0-63>`

`(config-cmap)# no match dscp`

## コマンド説明

対象クラスマップにmatch dscp節を追加する。すでにmatch dscp節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch dscp節を削除する。
match dscp節は、IP/IPv6ヘッダーのDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値に基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。
DSCPフィールドとは、IPではTOSフィールドの先頭6ビット、IPv6ではTraffic Classフィールドの先頭6ビットを指す。

## パラメーター

`<0-63>`
  IP/IPv6ヘッダーのDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値

## コマンドツリー