# openflow native vlan

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  OpenFlow / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# openflow native vlan <1-4090>`

`(config)# no openflow native vlan`

## コマンド説明

OpenFlowの内部制御用VLANに設定するVLAN IDを設定する。
no形式で実行した場合は、OpenFlowの内部制御用VLANをvlan1（デフォルトVLAN）に戻す。
内部制御用VLANは、通常ポートからフラッディングされるパケットがOpenFlowポートへ転送されないようにするためのもので、他の機能で使用されていないVLANを設定する必要がある。
また、本設定の前には、必ずvlan databaseコマンドを用いて、指定するVLANを事前に作成する必要がある。

## パラメーター

`<1-4090>`
  OpenFlowの内部制御用VLANのVLAN ID。初期設定は1

## 使用例

OpenFlow内部制御用VLANをvlan100にする。

    awplus(config)# openflow native vlan 100

OpenFlow内部制御用VLANをvlan1（デフォルトVLAN）に戻す。

    awplus(config)# no openflow native vlan

## コマンドツリー

## 関連コマンド