# atmf backup redundancy enable

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] atmf backup redundancy enable`

## コマンド説明

AMF冗長バックアップ機能を有効にする。
no形式で実行した場合は無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドはマスターとコントローラーでのみ使用可能。
本コマンドが有効になっているかどうかは、show atmf backupコマンドおよびshow atmf backup areaコマンドの出力結果で確認できる。

## 注意・補足事項

本コマンドはAT-DC2552XSはサポート対象外。
自動・手動を問わずバックアップの同期は自動的に行われるが、atmf provision node xxxxコマンドによる事前設定データの変更については自動同期されないので、atmf backup synchronizeコマンドを用いて手動で同期する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド