# type stack link

モード
  トリガーモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`(config-trigger)# type stack link EVENT`

## コマンド説明

スタックリンクトリガーを作成する。
スタックリンクトリガーは、スタックポートがリンクアップまたはリンクダウンしたときに起動される。
スタックポートの詳細については、VCS導入編の基本仕様を参照。

## パラメーター

`EVENT := {up|down}`
  起動条件
  `up`
    スタックポートがリンクアップしたとき
  `down`
    スタックポートがリンクダウンしたとき

## 使用例

スタックポートがリンクアップしたときに起動するスタックリンクトリガー「9」を作成する。

    awplus(config)# trigger 9
    awplus(config-trigger)# type stack link up

## 注意・補足事項

本トリガーは、2つあるスタックポートのうち、どちらか一方のリンクステータスが変化すれば起動される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド