# ipv6 address autoconfig

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / IPv6インターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 address autoconfig`

## コマンド説明

対象インターフェースでIPv6を有効にし、EUI-64形式のリンクローカルアドレスを自動設定する。また、ルーター通知（RA）によるグローバルアドレスの自動設定（SLAAC）を有効にする。
no形式で実行した場合は、SLAACを無効にする。
初期設定は無効。

## 使用例

vlan10インターフェースで受信したRAパケットの情報にもとづき、同インターフェースのアドレスを自動設定する。

    awplus(config)# interface vlan10
    awplus(config-if)# ipv6 address autoconfig

## 注意・補足事項

本コマンドでIPv6アドレスを自動設定する場合は、RAを送信する機器において、通知するプレフィックス長を「/64」に設定すること。「/64」以外のプレフィックス長を受信した場合、本製品はアドレスを自動設定できないので注意。

## コマンドツリー

## 関連コマンド